1) Problema dello spezzamento di messaggio da parte del Tcp in tronconi che non rispettano l'allinemaento dei dati da spedire.
In recvSize ho i dati ricevuti. Tengo un buffer esterno in cui memorizzare pezzi di buffer ricevuti che non compongono un messaggio.
Ora: Creo il package e lo elaboro; calcolo i byte rimanenti se sono minori di STD_HEADER_SIZE li memorizzo nel buffer per i pezzi, altrimenti creo il package trovo la dimensione del package e vedo se questa dimensione e' contenuta nel rimanente buffer di ricezione, se non ci sta allora memorizzo tutto il pezzo nel buffer dei pezzi, altrimenti lo elaboro e vado avanti.
Al prossimo receive se il buffer dei pezzi contiene qualcosa allora quel qualcosa va messo in testa al buffer di ricezione e da questo inizio la stessa procedura.
